

（深圳）

实验作业

开课学期： 2022春季

课程名称：计算机组成原理（实验）

实验名称： Booth乘法器设计

实验性质： 综合设计型

实验学时： 4 地点：

学生班级： 计科6班

学生学号： 200110619

学生姓名： 梁鑫嵘

作业成绩：

实验与创新实践教育中心制

2022年4月

|  |
| --- |
| 1. **Booth乘法器算法流程图** |
|  |
| 1. **调试报告** |
| （仿真截图及时序分析，要求分析最少3次乘法运算）  **一些说明**   1. x 为 16 位但是 x\_reg 使用 32 位，是为了方便 x 和 x\_minus 和 z\_reg 位数长度一致，能够直接相加运算。 2. 代码中有 signed 关键字，因为上面一点，用 x 给 x\_reg 赋值的时候需要特殊处理符号位，即给 x 做符号位扩展；使用 verilog 的 signed 可以自动处理符号位扩展。 3. y\_reg 比 y 多一位，末位为添加的辅助位（即 ）   **调试报告**   1. 5\*6=30  * 1. y\_reg 初始化为 y<<1：在 start 后的第一周期， y\_reg = 0xA, == 0x5 << 1   2. y\_last 序列为 10/01/10/01/00...，所以 z\_reg = (-x<<0)+(x<<1)+(-x<<2)+(x<<3)   3. x\_minux = -x 为 -x 的补码 0xFFFFFFFA   4. z\_reg 为部分积，将会保留到下次 start  1. (-6)\*5=-30  * 1. y\_reg 初始化为 5<<1=0xFFFFFFFA   2. y\_last 序列同上1.，所以 z\_reg = (-x<<0)+(x<<1)+(-x<<2)+(x<<3)   3. x\_minus = -x = 6   4. 结果为 0xFFFFFFE2 = -30  1. 0x1234\*0x1234=0x14B5A90  * 1. y\_reg 初始化为 0x1234<<1 = 0x2468   2. y\_reg 每次右移一位，得 0x2468, 0x1234, 0x91A, ...   3. x\_minus = -x = 0xFFFFEDCC   4. 结果为 0x14B5A90   由上可知，在此实现的 booth 算法可以在 WIDTH 时间周期内得到两个 WIDTH 宽的有符号整形补码的乘积的值。 |